NAS 접속 설정 매뉴얼

(배포: 2017.01.20.)

1. NAS IP 입력

- 윈도우 키 + R

- 아래의 내용 입력(NAS 고정IP 주소: 58.143.116.179)

2. 계정 ID, 패스워드 입력

- ID: staff / PW: heart2-heart

3. NAS 드라이브 인식 완료

- Heart to Heart Foundation 폴더 1개만 사용

- 나머지 폴더 사용 안함

4. NAS 드라이브 설정1

- 내컴퓨터 --> 상단 네트워크 드라이브 연결 클릭 --> 드라이브 N 설정

- ‘로그온할 때 다시 연결(R)' 선택 --> 찾아보기 클릭

5. NAS 드라이브 설정2

- '58.143.116.119' 더블 클릭 --> Heart to Heart Foundation 폴더 선택 --> 확인 --> 마침

6. NAS 드라이브 생성 완료

(이상.)